**Bestellung**

**Persönliche schutzausrüstung**

**Bundesland**:

|  |  |
| --- | --- |
| *Ansprechpartner:* | *E-Mail-Adresse:* |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benötigtes Produkt(Relevante Normen/Standards)\*  | Bestellung für 6 Monate in Stückzahlen bzw. Liter | Anmerkungen |
| **Schutzbrillen:**Beschreibung: * Gute Abdichtung mit der Gesichtshaut
* Flexibler PVC-Rahmen, der sich mit gleichmäßigem Druck leicht an alle Gesichtskonturen anpassen lässt
* Umschließt Augenpartie und benachbarte Areale
* Kompatibel mit verschreibungspflichtigen Brillen
* Kompatibel mit verschiedenen Modellen von FFP-Atemschutzmasken
* Klare Kunststofflinse mit kratzfester Antibeschlag-Behandlung
* Verstellbares Band zur sicheren Befestigung
* Indirekte Entlüftung zur Vermeidung von Beschlag
* Kann wiederverwendbar\* (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen/Standards:* Verordnung (EU) 2016/425
* EN 166
* ANSI/ISEA Z87.1

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Vollgesichtsmasken:**Beschreibung: * Hergestellt aus klarem Kunststoff
* Der Bereich der Stirn ist mit Material gefüllt, das die Haut berührt, um das Eindringen von Flüssigkeiten und/oder Tröpfchen zu verhindern.
* Verstellbares Band, das fest um den Kopf herum befestigt wird und sich eng an die Stirn anschmiegt
* Beschlagschutz (vorzugsweise)
* Vollständige Abdeckung der Seiten und der Länge des Gesichts
* Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen/Standards:* Verordnung (EU) 2016/425
* EN 166
* ANSI/ISEA Z87.1

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **FFP2:**Beschreibung: * Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig)
* Ausgestattet mit Ausatemventil
* Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze
* Kann wiederverwendbar\* (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen/Standards:* Atemschutzgerät "N95" gemäß FDA Klasse II, unter 21 CFR 878.4040, und CDC NIOSH, oder "FFP2" gemäß EN 149
* Verordnung 2016/425 Kategorie III

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **FFP3:** Beschreibung: * ausgestattet mit Ausatemventil

Normen/Standards:* "FFP3" gemäß EN 149:2001+A1

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **OP-Masken:** Beschreibung: * Hohe Flüssigkeitsresistenz
* Gute Atmungsaktivität
* Innen- und Außenflächen sind eindeutig gekennzeichnet
* Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig)

Normen/Standards:* EN 14683 Typ IIR Leistung
* ASTM F2100 Stufe 2 oder Stufe 3 oder gleichwertig
* Flüssigkeitswiderstand bei einem Druck von mindestens 120 mmHg basierend auf ASTM F1862-07, ISO 22609 oder gleichwertig
* Atmungsaktivität: MIL-M-36945C, EN 14683 Anhang C, oder gleichwertig
* Filtrationseffizienz: ASTM F2101, EN 14683 Anhang B

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Schutzkittel:** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch, Einweg
* Wadenlänge

Normen/Standards:* Verordnung 2016/425
* Richtlinie 93/42/EWG
* Medizinisches Gerät der FDA-Klasse I oder II
* EN 13795 jede Leistungsstufe
* AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel

oder gleichwertige Normen  |  |  |
| **Ganzkörperschutzanzug:** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch, Einweg
* Flüssigkeitsbeständig
* Mit Kapuze, Langarm, Daumen-/Fingerschlaufen oder elastischen Manschetten zur Verankerung der Ärmel an Ort und Stelle

Normen/Standards:Option 1:* Flüssigkeitsdurchdringungsbeständigkeit: EN 13795 hohe Leistung, oder
* AAMI PB70 Level 3 Leistung oder höher,

oder gleichwertige NormenOption 2:* Durchblutungsresistent gegen Krankheitserreger: AAMI PB70 Stufe 4, oder
* EN 14126-B und Teilkörperschutz EN 13034 oder
* EN 14605,

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Einmalhandschuhe:** Beschreibung: * Nitril, puderfrei, unsteril.
* Lange Manschetten (mindestens 230 mm Gesamtlänge)
* Größen: S, M, L, XL

Normen/Standards:* Richtlinie 93/42/EWG Kategorie III
* Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III
* EN 455
* EN 374
* ANSI/ISEA 105
* ASTM D6319

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Probenentnahme Materialien:**Beschreibung:Abstrichtupfer mit einer synthetischen Spitze (wie Polyester oder Dacron®) mit Aluminium- oder Kunststoffschaft. (Hinweis: Tupfer mit Calciumalginat- oder Baumwollspitzen mit Holzschaft sind nicht akzeptabel). |  |  |
| **Desinfektionsmittel:** Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ (wirksam gegen behüllte Viren), „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ anzuwenden. Geeignete Mittel enthalten die Liste der vom RKI geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste; https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittellist/Desinfektionsmittelliste\_node.html ) und die Desinfektions-mittel-Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene ( VAH-Liste; https://vah-online.de/de/ ). Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen ist die RKI-Liste heranzuziehen. |  |  |

***Bitte bis zum 10. März 2020 an*** ***h.christian@soziales.saarland.de*** ***senden.***